============================================================
   Утилита для обновления прошивок в DFU режиме
   (C) ООО \"Ситирон\" https://cityron.ru\n
============================================================

Режим DFU (Device Firmware Update) — это низкоуровневый режим обновления прошивки контроллера. 
Режим DFU является аварийным и может использоваться, в случае если штатные способы обновления прошивок недоступны.

При старте утилита dfu-update последовательно выполняет следующие действия:
1.	Проверяет правильность формата файла прошивки и ее целостность.
2.	Проверяет подключено ли совместимое DFU устройство.
3.	Проверяет установлен ли в системе драйвер для работы с DFU устройством. Если драйвер не установлен, утилита его установит.
4.	Делает резервную копию области ПЗУ, которая будет заменена при обновлении.
5.	Очищает область ПЗУ устройства, которая подлежит замене.
6.	Выполняет обновление прошивки.

Инструкция обновления контроллера в DFU режиме
1. Подготовьте: контроллер; кабель USB; ПК с 64 битной ОС Window 7 и старше; утилиту dfu-update; файл прошивки.
2. Переведите контроллер в DFU режим.
4. Подключите контролер к ПК с помощью USB кабеля. Дополнительно подключать питание контроллера не обязательно, т.к. питания от USB кабеля достаточно.
5. В проводнике Windows откройте папку с утилитой dfu-update.
6. Если утилита будет запущена впервые, в свойствах файла dfu-update.exe установите галочку «Запускать эту программу от имени администратора». Права администратора нужны для установки в системе драйвера доступа к DFU устройству.
7. В проводнике с помощью мышки перетащите файл прошивки в пиктограмму dfu-update.exe. В результате этого утилита будет запущена с аргументом файла прошивки.
8. Дождитесь окончания работы утилиты.
9. Отсоедините USB кабель. Перезагрузите контроллер.
